ENG_AP_STEP_LIMIT_PC_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 100
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Aus dem Datensatzwert ENG_AP_STEP_LIMIT_PC_ werden die Stufengrenzen für die Bildung des stufigen Fahrpedals bzw. des in Stufen unterteilten Motormoments ermittelt. Für die Bildung des stufigen Fahrpedals ist zu beachten, dass vor der Stufenbildung eine Normierung des Fahrpedal-Rohwertes auf einen Bereich von 0 - 100% erfolgt. Siehe hierzu: CAN-Fahrpedal: ENG_CAN_ACCELERATOR_PEDAL_RANGE_ PWM-Fahrpedal: ENG_DUTY_CYCLE_RANGE_ Analoges Fahrpedal: ENG_VOLTAGE_RANGE_ Jeder der sechs im Datensatzwert ENG_AP_STEP_LIMIT_PC_ abgelegten Werte beschreibt den Mittelwert einer umzusetzenden Hysterese für eine Stufe. Die untere Grenze der jeweiligen Stufe wird durch Subtraktion eines Offset von 3% gebildet. Die obere Hysteresegrenze dementsprechend durch Addition eines Offset von 3%. Somit wird eine Hysterese von +/-3% um diesen Mittelwert realisiert.
Datensatzwert | Bedeutung
ENG_AP_STEP_LIMIT_PC_[0] | Von unten bis zu dieser Grenze + 3% wird Stufe 0 im Steuergerät erkannt. Von oben bis zu dieser Grenze - 3% wird Stufe 1 im Steuergerät erkannt.
ENG_AP_STEP_LIMIT_PC_[1] | Von unten bis zu dieser Grenze + 3% wird Stufe 1 im Steuergerät erkannt. Von oben bis zu dieser Grenze - 3% wird Stufe 2 im Steuergerät erkannt
ENG_AP_STEP_LIMIT_PC_[2] | Von unten bis zu dieser Grenze + 3% wird Stufe 2 im Steuergerät erkannt. Von oben bis zu dieser Grenze - 3% wird Stufe 3 im Steuergerät erkannt
ENG_AP_STEP_LIMIT_PC_[3] | Von unten bis zu dieser Grenze + 3% wird Stufe 3 im Steuergerät erkannt. Von oben bis zu dieser Grenze - 3% wird Stufe 4 im Steuergerät erkannt
ENG_AP_STEP_LIMIT_PC_[4] | Von unten bis zu dieser Grenze + 3% wird Stufe 4 im Steuergerät erkannt. Von oben bis zu dieser Grenze - 3% wird Stufe 5 im Steuergerät erkannt
ENG_AP_STEP_LIMIT_PC_[5] | Von unten bis zu dieser Grenze + 3% wird Stufe 5 im Steuergerät erkannt. Von oben bis zu dieser Grenze - 3% wird Stufe 6 im Steuergerät erkannt
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)