GEAR_RANGE_SELECTOR_S1_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 4
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Aufgabe dieser Datensatz-Sperrtasten-Maximalgangzuordnung ist es, der Sperrtaste S1, einen Maximalgang zuzuweisen, bis zu dem in der Schalterstellung S1 gefahren werden kann.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Maximalgang 4. Gang
1 | Maximalgang 1. Gang
2 | Maximalgang 2. Gang
3 | Maximalgang 3. Gang
4 | Maximalgang 4. Gang
sonstige | Maximalgang 4. Gang
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)