ENG_CAN_TRQ_LMT_VIA_PARASITIC_LOSS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Über diesen Datensatzwert kann die Begrenzung des zulässigen Motormoments durch das maximal via CAN empfangene Motorverlustmoment aktiviert werden.
Datensatzwert | Bedeutung
1 | Funktion aktiviert
sonstige | Funktion nicht aktiviert
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.4
bis Version | D2.4
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)