RET_EXTENDED_TORQUE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
|  | Beschreibung
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D1.5.0
bis Version |
Beschreibung Dieser Datensatzwert findet nur Verwendung, wenn ein stufenloser Bremsgeber von WABCO verwendet wird. D.h. im Datensatzwert RET_REQUEST_SOURCES_ muß Bit2 gesetzt sein. Um das vom Retarder anforderbare Bremsmoment (z. B. Gefahrenbremsungen) bei großer Pedalstellung weiter zu erhöhen, kann über den Datensatz die Erweiterung der Basiskennlinie aktiviert werden. Überschreitet die Bremspedalstellung den Wert von RET_BRK_PEDAL_POS_FOR_EXTENDED_TORQUE_PC_, so wird vom Retarder ein Bremsmoment von RET_EXTENDED_TORQUE_ angefordert. Diese Funktionalität ist nur aktiv wenn, der Wert von RET_BRK_PEDAL_POS_FOR_EXTENDED_TORQUE_PC_ größer als 27 und der Wert von RET_EXTENDED_TORQUE_ größer als der Wert des Datensatzwertes RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE_[1] sind.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)