ADA_PR_STEP_DNS_AP0_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | mbar
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Beim adaptiven Druckhochlauf bzgl. der 4-3- und der 3-2-Schaltung wird bei Nulllast und voraussichtlicher zu später Synchronisation vor der linearen Druckrampe einmalig eine Druckstufe erzeugt. (siehe auch Datensatzparameter ADA_PR_GRAD_DNS_AP0_) Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)