SP_TOPO_HI_DNS_VEH_DEC_MAX_AP6_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0.01 m/s²
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Maximale Fahrzeugverzögerungen bei einer Rückschaltung mit Fahrpedalstufe 6 bei einer Fahrbahnneigung größer gleich SP_TOPO_HI_GRADE_[i]. (Verzögerungswerte für maximale Schaltdrehzahl)
Datensatzwert | Bedeutung
SP_TOPO_HI_DNS_VEH_DEC_MAX_AP6_[i][0] | Maximale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 2-1
SP_TOPO_HI_DNS_VEH_DEC_MAX_AP6_[i][1] | Maximale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 3-2
SP_TOPO_HI_DNS_VEH_DEC_MAX_AP6_[i][2] | Maximale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 4-3
I - Nummer des Schaltprogramms Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version | E300.1-D5.7.0.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)