OIL_TEMP_SENSOR_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Datensatzschalter zur Auswahl der Temperatursensor-Variante: 0 = KTY-Sensor (DIWA.3) 1 = PT1000 (DIWA.5) sonstige Werte = KTY-Sensor Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E310
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)