RG_WR_DUTY_CYCLE2_TEMP_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | °C
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Vor Softwareversion E300.1-D5.4.0.0 Dieser Datensatzwert schaltet die Kennlinie für die motordrehzahlabhängige Berechnung des WR-Tastverhältnisses um. Ist die Getriebeöltemperatur grösser als dieser Datensatzwert, so wird die Kennlinie RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_ verwendet. Anderenfalls wird die Kennlinie RG_WR_DUTY_CYCLE2_AT_ENG_SPEED_ benutzt. Diese Funktionalität kommt nur zum Einsatz, wenn der Lastgeber keine Nullast hat. Bei der Rückwärtsgangsteuerung ist das WR-Tastverhältnis hauptsächlich von der Motordrehzahl abhängig. Um beim Gasgeben bzw. bei Gasrücknahme eine schnellere Reaktion zu gewährleisten, wird zusätzlich die Motorbeschleunigung ausgewertet und ein entsprechender Offset auf das aus den motordrehzahlabhängigen Geraden gewonnene WR-Tastverhältnis addiert. Ab Softwareversion E300.1-D5.4.0.0 Dieser Datensatzwert schaltet die Kennlinie für die motordrehzahlabhängige Berechnung des WR-Tastverhältnisses um. Bis zu dieser Getriebeöltemperatur wird die Kennlinie RG_WR_DUTY_CYCLE2_AT_ENG_SPEED_ benutzt. Ist die Getriebeöltemperatur grösser als dieser Datensatzwert, so wird die bisher generell verwendete Kennlinie RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_ nur noch bei Getriebeöltemperaturen oberhalb der Temperaturschwelle RG_WR_DUTY_CYCLE_TEMP_MIN_ verwendet. Zwischen diesen beiden Temperaturwerten wird das WR-Tastverhältnis abhängig von der aktuellen Ölsumpftemperatur linear interpoliert. Die beiden Eckpunkte der Interpolationsgeraden sind die Datensatzwerte RG_WR_DUTY_CYCLE2_TEMP_MAX_ und RG_WR_DUTY_CYCLE_TEMP_MIN_. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)