CONV_CTRL_1ST_GEAR_WR_DUTY_CYC_DELAY_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Zeit bei unbetätigtem Fahrpedal, ab dem Schaltbeginn (Schaltung von ANS und EK_OFF_WDA_1G in den ersten Gang) die vergehen muss, bevor die Wandlerdruckabsenkung (CONV_CTRL_EKOFF_WR_DUTY_CYC_) ggf. aktiv wird. Um diese Funktionalität zu aktivieren, muss die Kraftstoffsparfunktion "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" aktiviert sein. Siehe hierzu FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)