ST_AGH_UPS_OFFSET_AP7_TO_AGHUPS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Bei SensoTop mit Sliderstellung größer gleich ST_AGH_UPS_OFFSET_AP7_SLIDER_MIN_ wird bei aktivem Preview-AGH erst beim FP7-Schaltpunkt plus diesem Offset in den nächst höheren Gang geschaltet. Unterhalb dieses Offsets wird bei aktivem Preview-AGH beim FP7-Schaltpunkt hochgeschaltet. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)