ADA_SLIP_DELAY_RANGE_432_TG12_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10 ms
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Dieser Datensatzparameter gibt den Bereich der Verzugszeit bei den Schaltungen 4-3 und 3-2 sowie für die Momentenklasse 1, 2, 3 und die Momentenklasse 4, 5, 6 an. Die minimale Verzugszeit wird bei diesen Schaltungen und Momentenklassen durch Subtraktion von ADA_SLIP_DELAY_RANGE_432_TG12/2 ermittelt und die maximale Verzugszeit wird durch Addition von ADA_SLIP_DELAY_RANGE_432_TG12_/2 ermittelt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)