SP_SETUP_NUMBER_AT_SP_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 6
Min. Wert: | 1
Defaultwert: | -
Beschreibung Nummer des ausgewählten Schaltprogramms für die drei Stellungen des Auswahlschalters "SP-SEL".
Datensatzwert | Bedeutung
SP_SETUP_NUMBER_AT_SP_SEL_[0] | SP_SEL-Schalterstellung Low
SP_SETUP_NUMBER_AT_SP_SEL_[1] | SP_SEL-Schalterstellung Open
SP_SETUP_NUMBER_AT_SP_SEL_[2] | SP_SEL-Schalterstellung High
Schaltprogrammnummern bedeuten:
Schaltprogrammnummer | Bedeutung
1 | BASP 1
2 | BASP 2
3 | BASP 3
4 | BASP 4
5 | KSW (siehe SP_SETUP_CSW_VARIANT_)
6 | SensoTop
Siehe hierzu auch SP_SETUP_AVAILABLE_ und SP_SETUP_PROPERTIES_AT_SP_SEL_[3] Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)