ENG_TRQ_LMT_FLEXO_AT_1_GEAR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 1
Beschreibung Über den Datensatzparameter ENG_TRQ_LMT_FLEXO_AT_1_GEAR_ kann festgelegt werden, ob das Reduziersignal nach erfolgter MMR-Schaltung nicht abgeschaltet wird, wenn sich das Getriebe nach erfolgter Schaltung in einem der folgenden Zustände befindet: 1. Gang Vorwärts-Notbetrieb Rückwärtsgang Rückwärts-Notbetrieb siehe auch: FLEXO_TRQ_LMT_SETTING_ bzw. ENG_TRQ_LMT_REL_ENGTRQ_RELEASE_SHIFT_
Datensatzwert | Bedeutung
0 | ständige Ausgabe
sonstige | keine ständige Ausgabe
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department)