STG_UPS_OFFSET_23_TO_12_AP4_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min
Max. Wert: | 32767
Min. Wert: | -32768
Defaultwert: | -
Beschreibung Schaltdrehzahloffsets zwischen den Hochschaltungen 2-3-FP4 und 1-2-FP4.
Datensatzwert | Bedeutung
STG_UPS_OFFSET_23_TO_12_AP4_[][] | ECO (=100% Spar) / max. Gefälle
STG_UPS_OFFSET_23_TO_12_AP4_[][] | ECO (=100% Spar) / Ebene
STG_UPS_OFFSET_23_TO_12_AP4_[][] | ECO (=100% Spar) / max. Steigung "Berg"
STG_UPS_OFFSET_23_TO_12_AP4_[][] | POWER (=100% Leistung) / max. Gefälle
STG_UPS_OFFSET_23_TO_12_AP4_[][] | POWER (=100% Leistung) / Ebene
STG_UPS_OFFSET_23_TO_12_AP4_[][] | POWER (=100% Leistung) / max. Steigung "Berg"
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)