GEAR_ENBL_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Bitcodiert
Max. Wert: | 7
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Nach dem Eintasten aus Neutral kann die Gangfreigabe innerhalb eines Zeitfensters von 2 Sekunden erteilt werden, wenn die entsprechenden Bedingungen vorliegen und das Tastenschaltersignal gültig ist. Über diesen Selektor kann man auswählen, welches/welche Signal/Signale zur generellen Gangfreigabe verwendet werden soll/sollen. Es können meherere Varianten gleichzeitig eingestellt werden. Gibt eine der Varianten frei, so wird Gangfreigabe erteilt. WICHTIG: Parallel zu diesen Gear-Enbl-Varianten ist immer eine Gangfreigabe über die Abtriebsdrehzahl (siehe GEAR_ENBL_OUTPUT_SPEED_MAX_) möglich. WICHTIG: Für die Vorwärts,- bzw. Rückwärtsgangfreigabe müssen zusätzlich zur generellen Gangfreigabe die Bedingungen der Vorwärtsgangfreigabe (siehe GEAR_ENBL_VARIANT_FORWARD_GEAR_) bzw. der Rückwärtsgangfreigabe (siehe GEAR_ENBL_VARIANT_REVERSE_GEAR_) vorliegen. GEAR_ENBL: Digitales Signal für die Gangfreigabe (ehemals Bremsdruckschalter2 bzw. ABSICH) CAN-Signal Bremschalter: Ausgewertete CAN-Signale des SAE-J1939-Protokolls in den Botschaften CCVS und EBC1
gesetztes Bit | Dezimalwert | Bedeutung
kein Bit gesetzt | 0 | Gangfreigabe wird immer erteilt
0 | 1 | Gangfreigabe über Bremspedalstellung
1 | 2 | Gangfreigabe über digitalen Eingang GEAR_ENBL
2 | 4 | Gangfreigabe über CAN-Signal Bremsschalter (SAE-J1939-Protokoll)
Sonstige |  | Gangfreigabe wird immer erteilt
Für die Gangfreigabe über die Bremspedalstellung muss der Wert GEAR_ENBL_BRAKE_PEDAL_POS_MIN_ gesetzt werden. Für die Gangfreigabe über den digitalen Eingang GEAR_ENB_ muss der Wert FLEXI_GEAR_ENBL_SETTING gesetzt werden.
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)