CAN_DM1_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 2
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung In der DM1-Botschaft (CAN-Protokoll SAE-J1939) werden gemäß ISO 1939-73 SPNs und FMIs der im Ereignisspeicher abgelegten Einträge ausgegeben. Die Informationen bleiben wegen des eingeschränkten Wertebereichs des FMI (4 Bit gemäß ISO 14230-3 5 Bit gemäß ISO 1939-73), der die Fehlerart beschreibt, immer ungenau. Alternativ kann deshalb eine Einstellung im Datensatz gewählt werden, die anstatt der Kombination SPN, FMI in den hierfür vorgesehenen 3 Bytes den kompletten VOITH-DTC (Fehlerort und Fehlerart) überträgt. Der VOITH-Fehlercode ist eindeutig und kann über die Fehlerdatenbank / Fehlerliste referenziert werden. Dies ist auch deshalb vorteilhaft, weil die Aufteilung SPN und FMI in ISO 14229 (UDS) durch einen 3-Byte DTC ersetzt wird.
Datensatzwert | DM1-Variante
0 | Die SPN wird im little-endian-Format dargestellt
1 | Die SPN wird im big-endian-Format dargestellt (Für MAN)
sonstige | Der Voith-DTC wird im big-endian-Format dargestellt
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)