ADA_DNS_TORQUE_SELECTION_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Bitcodiert
Max. Wert: | 7
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Bei einer 4-3 oder 3-2 Schaltung mit unbetätigtem Fahrpedal und der Momentenklasse 0 können verschiedene Momente in die Regeldruckberechnung eingehen. Steht an der entsprechenden Bitposition eine 1, dann geht das unten aufgeführte Moment in die Regeldruckberechnung ein:
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Moment
0 | 1 | Reibmoment via CAN
1 | 2 | Parasitic Losses via CAN
2 | 4 | Motormoment aus Kennfeld (ENG_TORQUE_CURVES_)
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.6.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)