ANS_BRAKE_PEDAL_POS_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: |
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Ist die Stellung des Fußbremsgebers mindestens so groß wie dieser Datensatzwert, so ist eine Aktivierung der ANS möglich. Diese Funktionalität ist immer dann aktiv, wenn das Bit1 im Datensatzwert ANS_SIGNAL_SELECTION_ gesetzt ist. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)