RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | % und rpm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Die unten beschriebene Funktionalität kommt nur zum Einsatz, wenn der Lastgeber keine Nullast hat. Dieser Datensatzwert beinhaltet die Kennlinie für die motordrehzahlabhängige Berechnung des WR-Tastverhältnisses. Ab Software-Version E300.1-D5.0.0.0: Dieser Datensatzwert beinhaltet die Kennlinie für die motordrehzahlabhängige Berechnung des WR-Tastverhältnisses, wenn die Getriebeöltemperatur größer dem Datensatzwert RG_WR_DUTY_CYCLE2_TEMP_MAX_ ist. Bei der Rückwärtsgangsteuerung ist das WR-Tastverhältnis hauptsächlich von der Motordrehzahl abhängig. Um beim Gasgeben bzw. bei Gasrücknahme eine schnellere Reaktion zu gewährleisten, wird zusätzlich die Motorbeschleunigung ausgewertet und ein entsprechender Offset auf das aus den motordrehzahlabhängigen Geraden gewonnene WR-Tastverhältnis addiert. Ab Software-Version E300.1-D5.9.1.0: Erweiterung des Datensatzwertes von 4 auf 8 Stützstellen.
Datensatzwert | Bedeutung | Einheit | Wertebereich
| Kennlinienvorgabe für die Tastverhältnisansteuerung von WR im Rückwärtsgang. (3 Geraden Þ 4 Kennlinienpunkte) |  |
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[0][0] | Kennlinienpunkt 1: WR-Tastverhältnis | % | 0 ... 100
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[0][1] | Kennlinienpunkt 1: Motordrehzahl (kleinster Wert) | rpm | 0 ... 65535
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[1][0] | Kennlinienpunkt 2: WR-Tastverhältnis | % | 0 ... 100
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[1][1] | Kennlinienpunkt 2: Motordrehzahl | rpm | 0 ... 65535
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[2][0] | Kennlinienpunkt 3: WR-Tastverhältnis | % | 0 ... 100
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[2][1] | Kennlinienpunkt 3: Motordrehzahl | rpm | 0 ... 65535
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[3][0] | Kennlinienpunkt 4: WR-Tastverhältnis | % | 0 ... 100
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[3][1] | Kennlinienpunkt 4: Motordrehzahl (größter Wert) | rpm | 0 ... 65535
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[4][0] | Kennlinienpunkt 5: WR-Tastverhältnis | % | 0 ... 100
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[4][1] | Kennlinienpunkt 5: Motordrehzahl (größter Wert) | rpm | 0 ... 65535
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[5][0] | Kennlinienpunkt 6: WR-Tastverhältnis | % | 0 ... 100
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[5][1] | Kennlinienpunkt 6: Motordrehzahl (größter Wert) | rpm | 0 ... 65535
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[6][0] | Kennlinienpunkt 7: WR-Tastverhältnis | % | 0 ... 100
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[6][1] | Kennlinienpunkt 7: Motordrehzahl (größter Wert) | rpm | 0 ... 65535
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[7][0] | Kennlinienpunkt 8: WR-Tastverhältnis | % | 0 ... 100
RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_[7][1] | Kennlinienpunkt 8: Motordrehzahl (größter Wert) | rpm | 0 ... 65535
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)