CAN_DM1_DTC_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 4
Min. Wert: | 1
Defaultwert: | 1
Beschreibung Dieser Datensatzparameter bestimmt, ob eine DM1-Botschaft gesendet wird und wenn ja, in welchem Format der DM1-DTC übertragen wird.
Datensatzwert | Beschreibung
1 | DM1-Botschaft enthält einen DTC (diagnostic trouble code) gemäß SAE 1939-73. Der 4-Bit-Standard-FMI (= DTCFaultSymptom) aus der Ereignistabelle der Steuergerätesoftware wird verwendet.
2 | DM1-Botschaft enthält einen DTC (diagnostic trouble code) gemäß SAE 1939-73. Der 5-Bit-J1939-FMI aus der Ereignistabelle der Steuergerätesoftware wird verwendet.
3 | DM1-Botschaft enthält SPN, FMI und Priority gemäß MAN-Spezifikation M3350 und aus dem MAN-Bereich der Ereignistabelle der Steuergerätesoftware.
4 | DM1-Botschaft enthält anstatt SPN und FMI den eindeutigen 3-Byte-Voith-Standard-DTC. Es wird kein FMI benötigt.
sonstige | not defined. Die Software verwendet als Rückfallebene die Einstellungen, die der Wert 1 repräsentiert.
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)