RET_HB_ONLY_VIA_HB_OFF_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung War die Retarderbremse aufgrund einer Abschaltbedingung deaktiviert, wird eine Bremsanforderung vom Handbremsgeber gemäß dem in der Datensatzkonstanten RET_HB_ONLY_VIA_HB_OFF_ eingestellten Auswertemodus berücksichtigt.
RET_HB_ONLY_VIA_HB_OFF_ | Berücksichtigung des Handbremsgebers
0 | Die Bremsanforderung wird immer berücksichtigt.
sonst | Nach Deaktivieren des Retarders wird eine Bremsanforderung des Handbremsgebers erst wieder berücksichtig, nachdem eine gültige Bremsstufe "0" des Handbremsgebers erkannt wurde.
Mit dieser Funktionalität soll sichergestellt werden, dass die Retarderbremse nicht durch einen "vergessenen" Handbremsgeber eingelegt wird. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)