SAFE_CAN_DISENGAGE_VSPD_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | kmph_x100
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Übergeordnet zur Auswertung des Gangwunsches gibt es den Disengage Driveline Request über CAN (CAN-SAEJ1939-Protokoll: Botschaft „TC1“, Signal „Disengage Driveline Request“), der dafür sorgt, dass das Getriebe in Neutral geschaltet wird und dort bleibt, bis das Signal wieder inaktiv wird. Zusätzliche Bedingung für diese Funktionalität ist, dass die Fahrzeuggeschwindigkeit kleiner der in diesem Datensatzwert einstellbaren Grenzgeschwindigkeit ist. Mit diesem Datensatzwert wird die Driveline Disengage Funktionalität parametriert. Ist der Wert 0 eingetragen, so ist die Funktionalität komplett ausgeschaltet. Darüber entspricht der eingetragene Wert der hundertfachen Fahrzeuggeschwindigkeit bis zu der das Getriebe bei Anliegen des Driveline Disengage Requests nach Neutral wechselt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)