ECU_POWER_MANAGEMENT_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Standardmäßig wird die Versorgungsspannung des Steuergeräts beim Ausschalten für eine Zeitdauer von 100 ms nachgehalten. Mit dem Datensatzwert ECU_POWER_MANAGEMENT_VARIANT_ kann das Verhalten bzgl. der Selbsthaltung der Versorgungsspannung weiter beeinflusst werden.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Die Funktionalität der weiteren Beeinflussung der Selbsthaltung ist deaktiviert
1 | Diese Funktionalität ist speziell für EvoBus vorgesehen. Wird über verschiedene IES-CAN-Signale ein laufender Motor erkannt, wird die Versorgungsspannung nachgehalten, bis über diese CAN-Signale der Status „Motor läuft nicht“ erkannt wird. (Plausibilisierung der Klemme 15)
sonstige | Die Funktionalität der weiteren Beeinflussung der Selbsthaltung ist deaktiviert
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)