ANS_SIGNAL_DELAY_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keinen
Beschreibung Ein Signal, das zur verzögerten ANS-Aktivierung benutzt wird, muß mindestens eine Zeit von ANS_SIGNAL_DELAY_ anliegen, damit eine ANS-Aktivierung stattfinden kann. Werden mehrere Signale zur verzögerten ANS-Aktivierung benutzt, dann muß zur ANS-Aktivierung während der Zeit ANS_SIGNAL_DELAY_ mindestens eines dieser Signale vorliegen. Diese Delay-Zeit gilt nur für Signale, die in dem Datensatzwert ANS_SIGNAL_SELECTION_ eingestellt sind. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)