RET_EMPTY_CONV_DURING_BRAKE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann die Leerwandlerbremse aktiviert werden.
Datensatzwert | Bedeutung
1 | Leerwandlerbremse aktiviert
sonstige | Leerwandlerbremse deaktiviert
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)