SP_RET_FDNS_CONDITION_MINTIME_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Für die Dauer dieser Beobachtungszeit muss der Mittelwert der Fahrzeugverzögerung kleiner sein als SP_RET_FDNS_DEC_MAX_ und das Retarder-Istmoment größer als SP_FORCED_DNS_RET_TORQUE_MIN_ erst dann darf eine forcierte Rückschaltung aufgrund Dauerbremsung durchgeführt werden. Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)