CAN_SAE_TSC1_TRX_DESTINATION_ADR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Destination-Adresse der CAN-Sendebotschaft TSC1 to Exhaust Retarder (SAE-J1939-CAN-Protokoll). Ab Version E300.1-D5.2.0.0 wird dieser Datensatzwert auch als Source-Adresse für die CAN-Empfangsbotschaft ERC1_TRX (SAE-J1939-CAN-Protokoll) bentutzt. Hier sollte nicht der Wert 255 eingetragen werden. Dieser ist zwar erlaubt, aber nicht sinnvoll. Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)