RG_WR_DUTY_CYCLE_TEMP_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | °C
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 20
Beschreibung Dieser Datensatzwert schaltet die Kennlinie für die motordrehzahlabhängige Berechnung des WR-Tastverhältnisses um. Ist die Getriebeöltemperatur grösser als dieser Datensatzwert, so wird die Kennlinie RG_WR_DUTY_CYCLE_AT_ENG_SPEED_ verwendet. Ist die Getriebeöltemperatur kleiner als dieser Datensatzwert wird bis zu dem Datensatzwert RG_WR_DUTY_CYCLE2_TEMP_MAX_ die Kennlinie RG_WR_DUTY_CYCLE2_AT_ENG_SPEED_ verwendet. Zwischen diesen beiden Datensatzwerten wird das WR-Tastverhältnis abhängig von der aktuellen Ölsumpftemperatur linear interpoliert. Die beiden Eckpunkte der Interpolationsgeraden sind die Datensatzwerte RG_WR_DUTY_CYCLE2_TEMP_MAX_ und RG_WR_DUTY_CYCLE_TEMP_MIN_. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)