STG_UPS_OFFSET_23_TO_34_AP6_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min
Max. Wert: | 32767
Min. Wert: | -32768
Defaultwert: | -
Beschreibung Schaltdrehzahloffsets zwischen den Hochschaltungen 2-3-FP6 und 3-4-FP6.
Datensatzwert | Bedeutung
STG_UPS_OFFSET_23_TO_34_AP6_[0][0] | ECO (=100% Spar) / max. Gefälle
STG_UPS_OFFSET_23_TO_34_AP6_[0][1] | ECO (=100% Spar) / Ebene
STG_UPS_OFFSET_23_TO_34_AP6_[0][2] | ECO (=100% Spar) / max. Steigung "Berg"
STG_UPS_OFFSET_23_TO_34_AP6_[1][0] | POWER (=100% Leistung) / max. Gefälle
STG_UPS_OFFSET_23_TO_34_AP6_[1][1] | POWER (=100% Leistung) / Ebene
STG_UPS_OFFSET_23_TO_34_AP6_[1][2] | POWER (=100% Leistung) / max. Steigung "Berg"
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.9.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)