ANS_RBK_SWITCH_OFF_RAMP_TIME_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10 ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Beim Verlassen der ANS mit RBK-Verriegelung wird nach Ablauf der Zeit ANS_ROLLBACK_PROTECTION_OFF_DELAY_ der RBK-Regeldruck während der Zeit ANS_RBK_SWITCH_OFF_RAMP_TIME_ über eine lineare Rampe von „ANS_RBK_PRESSURE_“ auf 0 heruntergefahren. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)