SP_SETUP_AVAILABLE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Bitcodiert
Max. Wert: | 63
Min. Wert: | 1
Defaultwert: | -
Beschreibung Es wird bitcodiert angegeben, welche Schaltprogramme im Steuergerät überhaupt aktivierbar sind (Bit = 1) und welche nicht belegt und demzufolge auch nicht aktivierbar sind (Bit = 0). Es sind minimal 1 Schaltprogramm, maximal 7 Schaltprogramme frei geschaltet.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Schaltprogramm
0 | 1 | BASP 1
1 | 2 | BASP 2
2 | 4 | BASP 3
3 | 8 | BASP 4
4 | 16 | KSW-BASP / KSW-SensoTop (KSW = Kundensonderwunsch)
5 | 32 | SensoTop
Siehe hierzu auch SP_SETUP_NUMBER_AT_SP_SEL_[3] und SP_SETUP_PROPERTIES_AT_SP_SEL_[3]
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)