SP_APDEC_AP_DELTA_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Fahrpedalstufe
Max. Wert: | 7
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Um diese Funktionalität zu aktivieren, muss die Kraftstoffsparfunktion "Fahrpedal Rücknahme (aus Kickdown/Volllast 1, 2, 3) Kontrolle bei Hochschaltungen" aktiviert sein. Siehe hierzu FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Ist diese ermittelte Differenz der Fahrpedalstufe aus SP_APDEC_NUMBER_ELEMENTS_ kleiner gleich dem Datensatzparameter SP_APDEC_AP_DELTA_, dann wird die Fahrpedalstellung als konstant betrachtet und die Hochschaltung freigegeben. Wird ein Ansteigen der Fahrpedalstufe erkannt, wird die Überwachung abgebrochen und die Hochschaltung freigegeben. Nach 6 Sekunden wird die Überwachung zwangsweise gestoppt. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)