CAN_IES_RET_HANDLEVER_MODE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 240
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Ausgabeformat der Bremsstufe des Handbremsgebers in der CAN-IES-Botschaft 772. Es müssen 4 Bits gesetzt werden, damit die Bremsstufe ausgegeben wird. Sind es weniger gesetzte Bits, so wird immer Bremsstufe not available (255) ausgegeben. Folgende Tabelle zeigt Beispiele für Bitmasken und das dementsprechende Ausgabeformat.
Bitmaske | Ausgabeformat
0000 1111 | Ausgabe der Werte 0, 1, 2, 3
0011 1001 | Ausgabe der Werte 0, 3, 4, 5
0011 0101 | Ausgabe der Werte 0, 2, 4, 5
1111 0000 | Ausgabe der Werte 4, 5, 6, 7
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)