ADA_SLIP_DELAY_RANGE_432_TG0_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Datensatzparameter gibt den Bereich der Verzugszeit bei den Schaltungen 4-3 und 3-2 für die Momentenklasse 0 an. Die minimale Verzugszeit wird bei diesen Schaltungen und dieser Momentenklasse durch Subtraktion von ADA_SLIP_DELAY_RANGE_432_TG0_/2 ermittelt und die maximale Verzugszeit wird durch Addition von ADA_SLIP_DELAY_RANGE_432_TG0_/2 ermittelt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)