CAN_SAE_GEAR_RATIO_AT_STOP_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Promille
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 65535
Beschreibung In der Botschaft ETC1 (CAN-SAE-J1939-Protokoll) ausgegebenes Übersetzungsverhältnis bei Stillstand.
Zulässiger Wert | Bedeutung
0 | Übersetzungsverhältnis ist 0 (Forderung von Irisbus)
65535 | Signal (Übersetzungsverhältnis) nicht verfügbar
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version | D2.2.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)