RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Wenn die Schaltdauer diesen Datensatzwert erreicht oder überschreitet, wird das WR Tastverhältnis bei der harten Wandlerbremse konstant gehalten bis die Synchronisation eingetreten ist.

Datensatzwert | Bedeutung
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[0][0] | Zweiter Gang / Drehzahlklasse 0
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[0][1] | Zweiter Gang / Drehzahlklasse 1
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[0][2] | Zweiter Gang / Drehzahlklasse 2
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[0][3] | Zweiter Gang / Drehzahlklasse 3
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[0][4] | Zweiter Gang / Drehzahlklasse 4
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[0][5] | Zweiter Gang / Drehzahlklasse 5
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[0][6] | Zweiter Gang / Drehzahlklasse 6
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[0][7] | Zweiter Gang / Drehzahlklasse 7
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[1][0] | Dritter Gang / Drehzahlklasse 0
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[1][1] | Dritter Gang / Drehzahlklasse 1
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[1][2] | Dritter Gang / Drehzahlklasse 2
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[1][3] | Dritter Gang / Drehzahlklasse 3
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[1][4] | Dritter Gang / Drehzahlklasse 4
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[1][5] | Dritter Gang / Drehzahlklasse 5
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[1][6] | Dritter Gang / Drehzahlklasse 6
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[1][7] | Dritter Gang / Drehzahlklasse 7
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[2][0] | Vierter Gang / Drehzahlklasse 0
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[2][1] | Vierter Gang / Drehzahlklasse 1
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[2][2] | Vierter Gang / Drehzahlklasse 2
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[2][3] | Vierter Gang / Drehzahlklasse 3
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[2][4] | Vierter Gang / Drehzahlklasse 4
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[2][5] | Vierter Gang / Drehzahlklasse 5
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[2][6] | Vierter Gang / Drehzahlklasse 6
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_STOP_[2][7] | Vierter Gang / Drehzahlklasse 7
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)