RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | °C
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Über einer Getriebeöltemperatur von RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_[1] + Hysterese (softwaremässig bei 4°C) wird der Retarder deaktiviert. Unterhalb einer Getriebeöltemperatur von RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_[1] - Hysterese kann der Retarder wieder aktiviert werden. Über einer Getriebeöltemperatur von RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_[0] + Hysterese (softwaremässig bei 4°C) wird die Bremsmoment des Retarders mit Hilfe einer Abregelgeraden reduziert. Unterhalb einer Getriebeöltemperatur von RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_[0] - Hysterese wird die Reduzierung wieder aufgehoben. [°C] Die Abregelgerade liegt dabei zwischen einem konstanten Wert von 500Nm bei der oberen Temperaturgrenze und dem Datensatzwert RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE_[1] bei der unteren Temperaturgrenze. Für die Reduzierung muss der Wert RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_[1] grösser als RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_[0] sein! Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)