FLEXI_LIMP_HOME_SETTING_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 0x10B2
Min. Wert: | 0x10B2
Defaultwert: | 0x10B2
Beschreibung Zuordnung des Limp-Home-Signals zu den flexiblen Eingängen der E300. Soll das Limp-Home-Signal zugeordnet werden, so muss zwingend der Wert 0x10B2 eingetragen werden!! Dies ist notwendig, da das Limp-Home-Signal auch vom Sicherheitsrechner der E300 eingelesen wird.
Source-ID: | ID des Geräts auf welchem sich der Flexible Input befindet 0 ⇒ undefiniert 1 ⇒ E300 2 ⇒ Tastenschalter 3 ⇒ I/O-Box1 4 ⇒ ...
Flexi-ID: | Nummer des Eingangs auf dem durch Source-ID bezeichneten Gerät
Reserve: | frei für künftige Verwendung
Hi-Side: | digitale Signale: 0 ⇒ Eingang ist Low-aktiv 1 ⇒ Eingang ist High-aktiv analoge Signale: nicht ausgewertet
Invert: | digitale Signale: 0 ⇒ zugewiesener Eingang wird nicht invertiert interpretiert 1 ⇒ zugewiesener Eingang wird invertiert interpretiert
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)