ANS_ROLLBACK_PROT_OFF_DELAY_AP_ON_TRAILER_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Ausschaltverzögerung der Rollsicherung beim Wechsel von ANS in den 1. Gang mit betätigtem Fahrpedal bei erkanntem Anhänger. Ist dieser Wert größer als der Datensatzwert ANS_ROLLBACK_PROTECTION_OFF_DELAY_TRAILER_ , dann wird er auf diesen Wert begrenzt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)