CAN_SAE_ERC1_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 2
Min. Wert: | 1
Defaultwert: | ???
Beschreibung Über den Datensatzwert „CAN_SAE_ERC1_VARIANT_“ können 2 Formate für das CAN-Signal „Retarder selection, non-engine“ (SPN 1716) ausgewählt werden. Ist der Datensatzwert ungleich 2, so wird das CAN-Signal normgerecht gesendet. D.h. die aktuelle Handbremsgeberstellung (0..3) wird in einen Prozentwert umgewandelt (Sfufe0 = 0%; Stufe1 = 33,2%; Stufe2 = 66,4%, Stufe3 = 100%; Ungültige Stufe = 0xFF). Ist der Datensatzwert gleich 2, so wird das alte in DIWA.3 verwendete Format gesendet. Dies ist notwendig, um das alte WABCO-EBS zu unterstützen. Hierfür wird das aus dem Handbremsgeber gebildete Retarder-Sollmoment SAE-konform aufbereitet und gesendet.
Datensatzwert | ERC1-Variante
2 | Altes DIWA.3-Format (Für WABCO-EBS)
sonstige | Ausgabe Handbremsgeberstellung in Prozent (normgerecht)
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)