CAN_DM1_SEND_INACTIVE_EVENT_PRIO_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Normalerweise werden in der DM1-Botschaft nur aktive Ereignisse übertragen, nicht-aktive - die Norm nennt sie vormals aktive - Ereignisse werden innerhalb der J1939-73-Norm der DM2-Botschaft zugerechnet. Da das E300-Steuergerät derzeit keine DM2-Botschaften unterstützt, erlaubt der Datensatzparameter „CAN_DM1_SEND_INACTIVE_EVENT_PRIO_SEL_“ auch innerhalb der DM1-Botschaft nicht-aktive Ereignisse zu übertragen.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendetes Signal
0 | 1 | Inaktive Ereignisse der Prioritätsstufe 1 werden übertragen
1 | 2 | Inaktive Ereignisse der Prioritätsstufe 2 werden übertragen
2 | 4 | Inaktive Ereignisse der Prioritätsstufe 3 werden übertragen
3 | 8 | Inaktive Ereignisse der Prioritätsstufe 4 werden übertragen
4 | 16 | Inaktive Ereignisse der Prioritätsstufe 5 werden übertragen
5 | 32 | Inaktive Ereignisse der Prioritätsstufe 6 werden übertragen
6 | 64 | Inaktive Ereignisse der Prioritätsstufe 7 werden übertragen
7 | 128 | Inaktive Ereignisse der Prioritätsstufe 8 werden übertragen
Ist ein Bit nicht gesetzt, wird das entsprechende Ereignis nicht übertragen. Siehe auch: CAN_DM1_SEND_ACTIVE_EVENT_PRIO_SEL_
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)