EVENTMEM_DELETE_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 2
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Beim Löschen des gesamten Ereignisspeichers wird über diesen Datensatzwert entschieden, ob ausnahmslos alle Fehler (aktuell vorhanden und nicht aktuell vorhanden) oder nur nicht aktuell vorhandene Fehler gelöscht werden sollen. Folgende Varianten sind einstellbar:
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Löschen von nicht aktiven Fehlern (Löschen passiver Einträge)
1 | Löschen von aktiven und nicht aktiven Fehlern (Löschen aller Einträge)
2 | Löschen von nicht aktiven Fehlern (Passive Fehler) sofort und Löschen aller Einträge (aktive und nicht aktive Fehler) beim nächsten Hochlauf des Steuergerätes
sonstige | Die Software verwendet als Rückfallebene die Einstellungen, die der Wert 0 repräsentiert.
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)