GEAR_ENBL_VARIANT_REVERSE_GEAR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Bitcodiert
Max. Wert: | 3
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Nach dem Eintasten aus Neutral kann die Gangfreigabe innerhalb eines Zeitfensters von 2 Sekunden erteilt werden, wenn die entsprechenden Bedingungen vorliegen und das Tastenschaltersignal gültig ist. Für die Freigabe eines Rückwärtsgangs müssen sowohl die generelle Gangfreigabe (siehe GEAR_ENBL_VARIANT_) als auch die Rückwärtsgangfreigabe vorliegen. Über diesen bitcodierten Datensatzschalter können zwei Varianten für die Freigabe der Rückwärtsgänge unabhängig voneinander eingestellt werden. Die beiden Varianten können in Kombination benutzt werden. Zur Erteilung der Rückwärtsgangfreigabe reicht es aus, wenn eine Variante die Freigabe erteilt. Sind beide Varianten aktiviert und eine liefert ein fehlerhaftes Signal, wird die Information des anderen, gültigen Signals verwendet. Liefert keine der aktivierten Varianten ein gültiges Signal oder sind beide Varianten deaktiviert (Datensatzwert ist „0“), wird die Rückwärtsgangfreigabe immer erteilt. Dieser Datensatzwert ist bitcodiert.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Bedeutung
kein Bit gesetzt | 0 | Rückwärtsgangfreigabe wird immer erteilt
0 | 1 | Freigabe über CAN (IES-Protokoll: Botschaft „ID 1451“ , Signal „Rückwärtsgangfreigabe“)
1 | 2 | Freigabe über den digitalen Eingang RG_ENBL (siehe FLEXI_RG_ENBL_SETTING_)
Sonstige |  | Rückwärtsgangfreigabe wird immer erteilt
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)