SP_TOPO_HI_GRADE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 127
Min. Wert: | -128
Defaultwert: | ???
Beschreibung Ist die Fahrbahnneigung gleich oder größer diesem Neigungswert, dann werden bei aktivierter Topographieabhängigkeit die Datensatzwerte beginnend mit "SP_TOPO_HI" zur Ermittlung der Schaltpunkte verwendet. Ist die Fahrbahnneigung kleiner als SP_TOPO_HI_GRADE_[i] und größer gleich 0 %, dann werden bei aktivierter Topographieabhängigkeit die Schaltpunkte durch lineare Interpolation zwischen den "TOPO_PLANE"- und den "TOPO_HI"-Daten ermittelt. Ist die Fahrbahnneigung größer gleich SP_TOPO_LO_GRADE_[i] und kleiner 0 %, dann werden bei aktivierter Topographieabhängigkeit die Schaltpunkte durch lineare Interpolation zwischen den "TOPO_LO"- und den "TOPO_PLANE"-Daten ermittelt. i - Nummer des verwendeten Schaltprogrammes Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version | E300.1-D5.7.0.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)