ST_ROAD_GRAD_LO_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 127
Min. Wert: | -128
Defaultwert: |
Beschreibung Ist die Fahrbahnneigung gleich oder kleiner diesem Neigungswert, dann werden bei aktiviertem SensoTop die Schaltdrehzahlen des Sub-SPs "Gefälle" verwendet. Ist die Fahrbahnneigung kleiner als 0% und größer als ST_ROAD_GRAD_LO_, dann werden bei aktiviertem SensoTop die Schaltdrehzahlen durch lineare Interpolation zwischen dem Sub-SP "Ebene" und dem Sub-SP "Gefälle" ermittelt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)