ADA_RET_HIGH_PR_CALC_FACTOR_T0R2_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Datensatzparameter beschreibt den gangabhängigen Gradient der Wandlerkennlinie für das harte Einlegen der Wandlerbremse für das Bremselement T0R2. Dabei beschreibt ADA_RET_HIGH_PR_CALC_FACOTR_T0R2_[0][gangIndex] (0 = 2. Gang / 1 = 3. Gang / 2 = 4. Gang) den einen Punkt der Geraden bei 0% WR Tastverhältnis und ADA_RET_HIGH_PR_CALC_FACTOR_T0R2_[1][gangIndex] den zweiten Punkt bei 100% WR Tastverhätnis der Geraden. Über das aktuelle WR Tastverhätnis kann nun eine Interpolation erfolgen und so die Wandlerkonstante a1 ermittelt werden. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)