OIL_LVL_DISTANCE_BETWEEN_STOPS_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | m
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Diese Wegstrecke muss das Fahrzeug mindestens zurücklegen, damit an einem neuen Haltepunkt wieder automatisch der Ölstand gemessen wird. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)