LAMELLA_PROTECTION_MODE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 127
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Über diesen Datensatzwert kann man die Reaktion der E300 auf das Ansprechen des Schadenfrühwarnsystems einstellen. Der Wert ist bitcodiert.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Bedeutung
0 | 1 | Gangsperre durch PR-Überwachung
1 | 2 | Sperre der Retarderfunktion durch PR-Überwachung
2 | 4 | Motormomentreduzierung bzw. Gangsperre durch Schlupfüberwachung
3 | 8 | Bremsmomentreduzierung bwz. Bremssperre durch Schlupfüberwachung
4 | 16 | PR-Überwachung aktiviert
5 | 32 | Schlupfüberwachung aktiviert
6 | 64 | PA/PR- und Schaltzeit-Überwachung aktiviert
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version | D2.3.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)