ENG_CAN_PARASITIC_LOSS_TRQ_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Maximal zulässiges via CAN empfangenes Motorverlustmoment zur Begrenzung des zulässigen Motormoments. Mit dem Wert 0 wird diese Funktionalität deaktiviert. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)