FLEXO_TEMP_GA_SETTING_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 0x1010H
Min. Wert: | 0x1010H
Defaultwert: | 0
Beschreibung Temperaturanzeige auf VDO-Drehspulinstrument (GA = Gauge = Anzeigeinstrument) FLEXO_TEMP_GA_SETTING_ stellt einen Sonderfall dar. Einziger erlaubter Wert für die Aktivierung ist 0x1010H.
Destination-ID: | ID des Geräts auf welchem sich der Flexible Output befindet 0 ⇒ undefiniert 1 ⇒ E300 2 ⇒ Tastenschalter
Flexo-ID: | Nummer des Ausgangs auf dem durch Destination-ID bezeichneten Gerät E300 1 ⇒ FLEXO-1L (Low Side) E300 und E300.1 2 ⇒ FLEXO-2H (High Side) E300 und E300.1 3 ⇒ FLEXO-3H (High Side) E300 und E300.1 4 ⇒ FLEXO-4H (High Side) E300.1 5 ⇒ FLEXO-5L (Low Side) E300.1 Tastenschalter 1 ⇒ FLEXO-1H (High Side)
Reserve: | frei für künftige Verwendung
Detect Error: | Fehlererkennung des Ausgangs: 0 ⇒ Fehlererkennung des Ausgangs nicht aktiviert 1 ⇒ Fehlererkennung des Ausgangs aktiviert
Invert: | digitale Signale: 0 ⇒ zugewiesener Ausgang wird nicht invertiert interpretiert 1 ⇒ zugewiesener Ausgang wird invertiert interpretiert
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)